Зеленым шрифтом выделены отличия в прошивке от 24.11.2021

Общее
VDI:
- екатерининский пятак на высокой частоте - 85÷87 (15 кГц)
- 5 копеек СССР – 66 (15 кГц)
Фаза феррита всегда 90. При калибровке катушки феррит подносить на 5-10 см. Если потом в режиме «настройка грунта» на феррит показывает ˂90˃ - то фаза феррита настроена правильно.  
Автобаланс катушки делать только при разбалансе более 300 mV. Запоминается только автобаланс из инженерного меню. Из ходового режима автобаланс не запоминается.

Аккумулятор
4.2 – заряжен, 3.5 – разряжен.

Атака громкости
В диапазоне от 0 до 2 (3). Регулирует громкость звука в зависимости от силы сигнала (чем цель крупнее и ближе – тем громче). Рекомендуемое значение – 2.

Gain
Чем меньше гейн – тем более стабилен и предсказуем прибор. Оптимум – 2. Гейн 3-4 хорош для идеальной катушки. G3 S8 и G2 S9 по глубине примерно одинаково, но G2 более стабильно. На мусорке лучше всего уменьшать ток и Гейн. 

Фильтр на экране
Отвечает за грунт. Чем сложнее грунт – тем выше фильтр, но при этом уменьшается чувствительность. Фильтр автоматически выбирается при балансе на грунт.

Фильтр в меню
Фильтр низкой частоты. Фильтры 8-10 это новые фильтры. Чем выше номер – тем больше давятся помехи, но и уменьшается скорость прибора. Обычно оптимум 7-8. На мусорке фильтр нужен меньше 7 (оптимум 4-5), но прибор может моросить.

Порог
В диапазоне от 0 до 30. Позволяет убрать морось прибора при разбалансированном датчике или в условиях электромагнитных помех. Комбинируя G, S и Порог можно подобрать максимальную чувствительность прибора при минимуме мороси в зависимости от грунтов, помех и прочих факторов.

Маски
- No iron (Без железа) – показывается всё, но озвучивается только цветное;
- Beach+Au (Пляж) – увеличивается VDI низкопроводящих целей (мелкое золото);
- SeaBeach (Морской пляж) – то же что и простой пляж, но вырезается отзвучка солёной воды;
- 4К,КР (Поле) – если нужно вытянуть мелкие низкопроводящие цели при условии, что нет крупных целей;
- Musor (Мусор) – вырезка железа и фольги;
- Musor+ (Парк) – вырезка железа, фольги и бескозырок;
- Cu+ Ag+ (Медь плюс) - увеличивается VDI высокопроводящих целей (медь, серебро). Работает только на слабых грунтах (песок). На тяжелом грунте не работает!
Sens FE
Вырезка железа по амплитуде.
10 – не вырезается
9 – вырезаются маленькие гвозди (ходовой оптимум)
8 – вырезаются средние гвозди (оптимум для вырезания мелкого железного мусора)
    -----
4 – вырезаются крупные куски железа (плоскогубцы)

Hot stone
Оптимум 87 (вырезается 88 и более).

Экран
1 – синограф; 2 – годограф; 3 – спектрограф (детальный синограф).

FM (OFF)
Режим включения ФМ трансмиттера. Включение-выключение длинное нажатие кнопки «0», выбор частоты кнопки «–» и «+». Значение частоты может быть только целым, в диапазоне от 89 МГц до 101 МГц. 

Комбинация клавиш (одновременное нажатие)
«Вкл» «Меню» - режим SOS в экстремальных ситуациях
«Вкл» «+» «-» - вход в инженерное меню.
«Вкл» «0» «+» «-» - очистка переменных в EEPROM. Ключ активации при этом не затирается. Рекомендуется при неадекватной работе прибора и при переходе на новые прошивки (если в описании к прошивке не сказано иное).
«Вкл» «0» - режим настройки катушки. Кнопка «0» меняет частоту, кнопки «+» и «–» меняет ток в катушке.