	#
	Мітка
	Значення
	Ім'я
	Кіль-кість
	

	1
	C1
	1000uF
	NEV1000M10
	1
	

	2
	C2
	10uF
	C1206
	1
	

	3
	C3
	1uF
	C1206
	1
	*

	4
	C4
	10uF
	C1206
	1
	

	5
	C5
	10uF
	C1206
	1
	

	6
	C6
	100nF
	C0805
	1
	

	7
	C7
	100nF
	C0805
	1
	

	8
	C8
	100nF
	C0805
	1
	

	9
	C9
	100nF
	C0805
	1
	

	10
	C10
	100nF
	C0805
	1
	

	11
	C11
	100nF
	C0805
	1
	

	12
	C12
	10uF
	C1206
	1
	

	13
	CA1
	100pF
	C0805-1
	1
	

	14
	CA2
	100nF
	C1206
	1
	

	15
	CA3
	2,2uF
	C0805-1
	1
	

	16
	CA4
	10uF
	C1206
	1
	

	17
	CA5
	4,7nF
	C0805-1
	1
	

	18
	CA6
	300pF
	C0805-1
	1
	

	19
	CA7
	1uF
	C0805-1
	1
	

	20
	CA8
	10uF
	C1206
	1
	

	21
	CA9
	390pF
	C0805-1
	1
	

	22
	CA10
	390pF
	C0805-1
	1
	

	23
	CA11
	100nF
	C0805
	1
	

	24
	CA12
	390pF
	C0805-1
	1
	

	25
	CA13
	390pF
	C0805-1
	1
	

	26
	CA14
	10uF
	C1206
	1
	

	27
	CA15
	10nF
	C1206
	1
	

	28
	CA16
	10nF
	C1206
	1
	

	29
	CA17
	10uF
	C1206
	1
	

	30
	CB1
	4,7uF
	C0805-1
	1
	

	31
	CB2
	1uF
	C1206
	1
	

	32
	CB3
	2,2uF
	C0805-1
	1
	

	33
	CB4
	100nF
	C0805
	1
	

	34
	CB5
	100nF
	C0805
	1
	

	35
	CB6
	100nF
	C0805
	1
	

	36
	CB7
	4,7uF
	C1206
	1
	

	37
	CB8
	1000uF
	Cap220M
	1
	

	38
	CB9
	100nF
	WIMA_3A
	1
	

	39
	CB10
	100nF
	WIMA_3A
	1
	

	40
	CB11
	4,7uF
	C1206
	1
	

	41
	CF1
	100nF
	C0805
	1
	

	42
	CF2
	100nF
	C0805
	1
	

	43
	CF3
	100nF
	C0805
	1
	

	44
	CF4
	100nF
	C0805
	1
	

	45
	CS1
	100nF
	C0805
	1
	

	46
	CS2
	100nF
	C0805
	1
	

	47
	CS3
	100nF
	C0805
	1
	

	48
	CS4
	220uF
	Cap220M
	1
	

	49
	CX1
	100nF
	C0805
	1
	

	50
	CX2
	100nF
	C0805
	1
	

	51
	D1
	
	BZG05C5V6-E3-TR
	1
	*

	52
	D2
	
	LED-3
	1
	*

	53
	DA1
	
	LT6230CS6
	1
	

	54
	DA2
	
	AD8656ARZ
	1
	

	55
	DA3
	
	TDA7056_SMD
	1
	

	56
	DA4
	
	CSC8002B
	1
	

	57
	DA5
	
	QN8027
	1
	

	58
	H1
	
	GMG12864
	1
	

	59
	J1
	
	JR1.5
	1
	-

	60
	J2
	
	JR1.5
	1
	-

	61
	J3
	
	JR1.5
	1
	Ставить обязательно

	62
	J4
	
	JR1.5
	1
	Ставить

	63
	J5
	
	JR1.5
	1
	Ставить

	64
	J6
	
	JR1.5
	1
	-

	65
	J7
	
	JR1.5
	1
	-

	66
	J8
	
	JR1.5
	1
	-

	67
	J9
	
	JR1.5
	1
	Ставить

	68
	LA1
	
	BLM21AG601SN1D
	1
	

	69
	LA2
	
	BLM21AG601SN1D
	1
	

	70
	LB1
	
	BLM21AG601SN1D
	1
	

	71
	LF1
	150mH
	L1206
	1
	

	72
	LS1
	
	BLM21AG601SN1D
	1
	

	73
	R1
	0
	R0805
	1
	*

	74
	R2
	510
	R0805
	1
	*

	75
	R3
	3K3
	R0805
	1
	*

	76
	R4
	10K
	R0805
	1
	

	77
	R5
	10K
	R0805
	1
	

	78
	R6
	51K
	R0805
	1
	

	79
	R7
	100K
	R0805
	1
	

	80
	R8
	10K
	R0805
	1
	

	81
	R9
	1K
	R0805
	1
	

	82
	RA1
	51R*
	R0805
	1
	

	83
	RA2
	51R*
	R0805
	1
	

	84
	RA3
	5K1
	R0805
	1
	

	85
	RA4
	1K
	R0805
	1
	

	86
	RA5
	3K3
	R0805
	1
	

	87
	RA6
	3K3
	R0805
	1
	

	88
	RA7
	10K
	R0805
	1
	

	89
	RA8
	16K
	R0805
	1
	

	90
	RA9
	4K7
	R0805
	1
	

	91
	RA10
	1K
	R0805
	1
	

	92
	RA11
	160K
	R0805
	1
	

	93
	RA12
	56K
	R0805
	1
	

	94
	RA13
	220R
	R0805
	1
	

	95
	RA14
	220R
	R0805
	1
	

	96
	RB1
	1K
	R0805
	1
	

	97
	RB2
	1K
	R0805
	1
	

	98
	RB3
	1K
	R0805
	1
	

	99
	RB4
	1K
	R0805
	1
	

	100
	RB5
	100K
	R0805
	1
	

	101
	RB6
	5K1
	R0805
	1
	

	102
	RB7
	5K1
	R0805
	1
	

	103
	RB8
	100K
	R0805
	1
	

	104
	RB9
	1R
	R1206
	1
	

	105
	RB10
	1R
	R1206
	1
	

	106
	RB11
	1R
	R1206
	1
	

	107
	RB12
	10R
	R_2010
	1
	

	108
	RB13
	2R
	R1206
	1
	

	109
	RB14
	2R
	R1206
	1
	

	110
	RB15
	10R
	R_2010
	1
	

	111
	RF1
	100K
	R0805
	1
	

	112
	RF2
	10K
	R0805
	1
	

	113
	RF3
	5K1
	R0805
	1
	

	114
	RF4
	5K1
	R0805
	1
	

	115
	RF5
	5K1
	R0805
	1
	

	116
	RS1
	5K1
	R0805
	1
	

	117
	RS2
	51K
	R0805
	1
	

	118
	RS3
	10K
	R0805
	1
	

	119
	RS4
	1R
	R1206
	1
	

	120
	S1
	"___"
	KN6
	1
	

	121
	S2
	"___"
	KN6
	1
	

	122
	S3
	"___"
	KN6
	1
	

	123
	S4
	"___"
	KN6
	1
	

	124
	S5
	"___"
	KN6
	1
	

	125
	S6
	"___"
	KN6
	1
	

	126
	S7
	"___"
	KN6
	1
	

	127
	U1
	
	MCP1700T-3302E/TT
	1
	

	128
	U2
	
	MCP1700T-3302E/TT
	1
	

	129
	U3
	
	LTC4054ES5-4.2#TRPBF
	1
	*

	130
	U4
	
	M_4V-12V_DIP
	1
	Модуль повышайка

	131
	U5
	
	STM32F303C8T6
	1
	

	132
	VTA1
	
	IRLML0060
	1
	

	133
	VTB1
	
	IRLML0060
	1
	

	134
	VTF1
	
	IRLML6402
	1
	

	135
	X1
	PROG
	STICKS4
	1
	

	136
	X2
	BOOT0
	STICKS2
	1
	

	137
	Z1
	8MHz
	KX-7
	1
	

	138
	Z1A
	
	CRYSTAL
	1
	

	139
	ZF1
	24MHz
	KX-7
	1
	

	140
	ZF1A
	
	CRYSTAL
	1
	


*На элементах R1, D1, C3, D2, R2, U3, R3 реализована зарядка. Проще эти элементы не запаивать, а поставить готовый китайский модуль (лучше с защитой).
